Załącznik nr 3

 FORMULARZ OFERTOWY

***Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim na potrzeby Gminy Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811 reprezentowaną przez Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie ul. Kosmonautów 78, 20-358 Lublin***

Wykonawca:

1) zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny **„Parametry oferowane przez Wykonawcę”**

2) wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”:

 a) używając sformułowania „zgodnie z opisem”

 b) wpisując słowo „tak”

 c) wpisując oferowane parametry.

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego:

Opis znajdujący się w kolumnie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera minimalne parametry techniczne i użytkowe w odniesieniu do samochodu osobowego objętego przedmiotem zamówienia co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

|  |
| --- |
| **Parametry wymagane** |
| Lp. | **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| 1 | **Typ samochodu:**osobowy, przystosowany do bezpiecznego przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim, fabrycznie nowy |  |
| 2 | **Typ nadwozia:**Zamknięte, samochód minimum 5 osobowy |  |
| 3 | **Wysokość przestrzeni pasażerskiej dla osoby na wózku inwalidzkim dostosowanej do przewozu**  nie mniejsza niż 1440 mm |  |
| 4 | **Kolor nadwozia** - dowolny |  |
| 5 | **Silnik**: paliwo benzyna lub olej napędowy |  |
| 6 | **Pojemność** skokowa silnika nie mniejsza niż 1000 cm3 |  |
| 7 | **Moc silnika** nie mniejsza niż 80 KM |  |
| 8 | **Klimatyzacja** manualna |  |
| 9 | **Cztery stalowe obręcze kół z kołpakami**, kompletem opon na sezon zimowy + kpl. opon letnich |  |
| 10 | **Poduszki powietrzne**, frontowe dla kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne, boczne dla kierowcy i pasażera |  |
| 11 | **System** zapobiegania blokowaniu się kół pojazdu podczas hamowania (ABS) |  |
| 12 | **System kontroli toru jazdy** (ESC) z funkcją zapobiegania poślizgu przy ruszaniu (ASR) |  |
| 13 | **Elektryczne podnoszone szyby** boczne (przednie) |  |
| 14 | **Układ kierowniczy** ze wspomaganiem |  |
| 15 | **Kodowana blokada zapłonu** |  |
| 16 | **Skrzynia biegów manualna** |  |
| 17 | **Sygnalizator zapiętych pasów** |  |
| 18 | **Radioodtwarzacz** samochodowy, fabryczny |  |
| 19 | **Norma emisji spalin** min. EURO 5 |  |
| 20 | **Centralny zamek** sterowany pilotem |  |
| 21 | **Przednie światła przeciwmgielne** |  |
| 22 | **Przednie zagłówki** dwa z regulacją wysokości i kąta pochylenia |  |
| 23 | **Gwarancja** na samochód min. 2 lata bez limitu kilometrów, gwarancja na perforację korozyjna nadwozia minimum 5 lat |  |
| 24 | Świadectwo homologacji europejskiej i polskiej |  |
| 25 | Serwis w odległości nie większej niż 50 km |  |