|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis i wymiary** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | ***Cyfrowy aparat fotograficzny***matryca : 14 MP; maks. Rozdzielczość: 4288 x 3216 pikseli; rodzaj obsługiwanej pamięci zewn.: SDHC, SD; maks. zoom optyczny: 18 x; maks. zoom cyfrowy: 6.7 x; ogniskowa obiektywu wg filmu 35mm: 28 - 504 mmjasność obiektywu: 3.1 - 5.6 F 14 elementów w 11 grupachtyp ustawiania ostrości autofokus: 1-punktowy autofokusczułość ISO: auto, 100-1600; lampa błyskowa, wyświetlacz LCD. Rodzaj zasilania : 4 baterie typu AA. | szt. | 8 |
|  | ***Radiomagnetofon***Wejście audio - Moc skuteczna (RMS) 2 x 1,7 Wmp3 CD - Odtwarzanie płyt CD z plikami mp3Tuner FM/AM . Cyfrowe strojenie i pamięć 30 stacjiMagnetofon; Wyjście słuchawkowe; Dwa źródła zasilania: napięcie z sieci / baterie | szt. | 6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Blender profesjonalny***Profesjonalny blender ręczny ze zmienną prędkością: elektroniczny panel sterowania (9 prędkości), długość ramienia 50 cm, prędkość 2000 - 15 000 (obr./min, odpowiedni do naczyń o poj. do 100 litrów. Obudowa wykonana z nylonu. Ramię oraz ostrze wykonane ze stali nierdzewnej. Łatwy w utrzymaniu czystości.Waga: 4,1 kg. Moc: 0,4 kW. Napięcie: 230 V. Wymiary: Ø 100 x 350 mm. | szt | 8 |
|  | ***Maszynka elektryczna do ostrzenia noży*** Obudowa wykonana z tworzywa, .Odpowiednia do szybkiego i łatwego ostrzenia noży.Łatwa wymiana okładziny ściernej.Odpowiednia do ostrzenia różnego rodzaju noży: do mięsa, ryb, warzyw i owoców. Moc: 0,05 kW. Zasilanie: 230 V. Wymiary: 310 x 110 x 110 (h) mm. | szt | 2 |
|  | ***Maszynka do mięsa z przystawka do warzyw – urządzenie wielofunkcyjne*** Maszynka do mielenia o mocy 1900 W, z plastikową misą zasypową, metalową komorą mielenia, z 3 sitkami, nasadką masarską, szatkownicą z 4 bębnami tnącymi, modułem cytrusiarki, modułem wyciskarki do małych owoców i modułem młynka żarnowego.Ilość prędkości – 1. Bieg wsteczny – tak. Moc [W] – 650Moc maksymalna [W] – 1900Wydajność [kg/min] – 2,3Minimalna średnica otworów [mm] - 2,7Maksymalna średnica otworów [mm] - 8Misa zasypowa – plastikowa. Schowek na przewód.Zabezpieczenia przed uszkodzeniem silnika w razie zablokowaniaMetalowa komora mielenia. Wyposażenie: sitko o średnicy otworów 2.7 mm, sitko o średnicy otworów 4 mm, sitko o średnicy otworów 8 mm, szatkownica z 4 bębnami tnącymi, nasadka masarska, moduł cytrusiarki, moduł wyciskarki do małych owoców, moduł młynka żarnowego, wkładka dystansowa, popychacz, sprzęgło, nożyk. | szt | 1 |
|  | **Czajnik elektryczny**- plaski element grzejny ze stali nierdzewnej, zapobiegający osadzaniu się kamienia i łatwy w czyszczeniu; - pojemność 1,6 – 1,7 litra; - podstawa obrotowa 3600; - wskaźnik poziomu wody; - automatyczne wyłączenie po zagotowaniu, zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika- wyjmowany filtr osadów, moc 2000 – 2400W, kolor beż, kość słoniowa lub wanilia | szt | 1 |
|  | **Telefon bezprzewodowy analogowy**Liczba słuchawek w komplecie: 2Minimalna liczba słuchawek do współpracy: 4 Wbudowana książka telefoniczna: 50 wpisówWyświetlacz: LCD Podświetlenie wyświetlaczaZasilanie słuchawki: 2 akumulatory AAA NiMHCzas rozmowy: 18 godzinCzas czuwania: 200 godzinZasięg słuchawki w pomieszczeniach: 50 mZasięg słuchawki w terenie otwartym: 300 mFunkcje:Przywołanie słuchawki, Menu w języku polskim, Współpraca ze słuchawkami innych producentów (GAP), możliwość rozmów między słuchawkami, przekazywanie połączeń do innych słuchawek, tryb Eco, wymiana książek telefonicznych między słuchawkami | szt. | 2 |