Załącznik nr 2a

**Kosztorys asortymentowo-cenowy: wykładziny dywanowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis i wymiary** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Jednostkowa cena netto [zł]** | **VAT**  **[%]** | **Jednostkowa cena brutto**  **[zł]** | **Wartość brutto**  **[zł]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Parter** | | | | | | | |
| **Sala poznawania świata „łąka”** | | | | | | | |
| 1 | **Wykładzina dywanowa**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 7,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9,5 do 10 mm, podkład: filc, typ produkcji: saxon, minimalna gramatura: 650g/m2, ilość punktów /m2: min. 116.000, ciężar całkowity/ m2: 1730 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowa zieleń  wykładzina obrębiona | m2 | 35 |  |  |  |  |
| **Sala „średniaki gr. I”** | | | | | | | |
| 2 | **Wykładzina dywanowa do sypialni**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 6,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9 do 9,5 mm, typ produkcji: CUTT&LOOP, minimalna gramatura: 945g/m2, ilość punktów /m2: min. 205400, ciężar całkowity/ m2: 1820 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy odcień beżu  wykładzina obrębiona | m2 | 66,5 |  |  |  |  |
| 3 | **Wykładzina dywanowa do bawialni**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 6,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9 do 9,5 mm, typ produkcji: CUTT&LOOP, minimalna gramatura: 945g/m2, ilość punktów /m2: min. 205400, ciężar całkowity/ m2: 1820 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy odcień beżu  wykładzina obrębiona | m2 | 37,5 |  |  |  |  |
| **Sala „średniaki gr. II”** | | | | | | | |
| 4 | **Wykładzina dywanowa do bawialni**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 7,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9,5 do 10,5 mm, podkład: filc, typ produkcji: saxon, minimalna gramatura: 650g/m2, ilość punktów /m2: min. 116.000, ciężar całkowity/ m2: 1730 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy żółty  wykładzina obrębiona | m2 | 36 |  |  |  |  |
| **Sala „starszaki”** | | | | | | | |
| 5 | **Wykładzina dywanowa do sypialni**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 10 mm, całkowita grubość wykładziny: od 12 do 12,5 mm, typ produkcji: saxony, minimalna gramatura: 1260g/m2, ilość punktów /m2: min. 158000, ciężar całkowity/ m2: 2020 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy niebieski  wykładzina obrębiona | m2 | 72 |  |  |  |  |
| 6 | **Wykładzina dywanowa do bawialni**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 10 mm, całkowita grubość wykładziny: od 12 do 12,5 mm, typ produkcji: saxony, minimalna gramatura: 1260g/m2, ilość punktów /m2: min. 158000, ciężar całkowity/ m2: 2020 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy wrzos  wykładzina obrębiona | m2 | 45 |  |  |  |  |
| **Piętro I** | | | | | | | |
| **Sala poznawania świata „ocean”** | | | | | | | |
| 7 | **Wykładzina dywanowa**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: od 10,5 do 11 mm, całkowita grubość wykładziny: od 13 do 13,5 mm, typ produkcji: FRISE, minimalna gramatura: 900g/m2, ilość punktów /m2: min. 126000, ciężar całkowity/ m2: 1710 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: od 4m do 5 m  kolor: pastelowy niebieski  wykładzina obrębiona | m2 | 34 |  |  |  |  |
| **Sala „maluchy”** | | | | | | | |
| 8 | **Wykładzina dywanowa sypialnia**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 6,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9 do 9,5 mm, typ produkcji: CUTT&LOOP, minimalna gramatura: 945g/m2, ilość punktów /m2: min. 205400, ciężar całkowity/ m2: 1820 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy odcień beżu  wykładzina obrębiona | m2 | 90,72 |  |  |  |  |
| 9 | **Wykładzina dywanowa bawialnia I**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 6,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9 do 9,5 mm, typ produkcji: CUTT&LOOP, minimalna gramatura: 945g/m2, ilość punktów /m2: min. 205400, ciężar całkowity/ m2: 1820 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy odcień beżu  wykładzina obrębiona | m2 | 37,5 |  |  |  |  |
| 10 | **Wykładzina dywanowa bawialnia II**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 6,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9 do 9,5 mm, typ produkcji: CUTT&LOOP, minimalna gramatura: 945g/m2, ilość punktów /m2: min. 205400, ciężar całkowity/ m2: 1820 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy odcień beżu  wykładzina obrębiona | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 11 | **Wykładzina dywanowa do pok. P. Intendentki**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 7,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9,5 do 10,5 mm, podkład: filc, typ produkcji: saxon, minimalna gramatura: 650g/m2, ilość punktów /m2: min. 116.000, ciężar całkowity/ m2: 1730 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy odcień beżu  wykładzina obrębiona | m2 | 6 |  |  |  |  |
| 12 | **Wykładzina dywanowa do pomieszczenia administracyjnego I**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 7,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9,5 do 10,5 mm, podkład: filc, typ produkcji: saxon, minimalna gramatura: 650g/m2, ilość punktów /m2: min. 116.000, ciężar całkowity/ m2: 1730 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy odcień beżu  wykładzina obrębiona | m2 | 15 |  |  |  |  |
| 13 | **Wykładzina dywanowa do pomieszczenia administracyjnego II**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 7,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9,5 do 10,5 mm, podkład: filc, typ produkcji: saxon, minimalna gramatura: 650g/m2, ilość punktów /m2: min. 116.000, ciężar całkowity/ m2: 1730 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy odcień beżu  wykładzina obrębiona | m2 | 12,5 |  |  |  |  |
| 14 | **Wykładzina dywanowa do pomieszczenia administracyjnego III**  o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia, skład runa: 100% poliamid, wysokość runa: 7,5 mm, całkowita grubość wykładziny: od 9,5 do 10,5 mm, podkład: filc, typ produkcji: saxon, minimalna gramatura: 650g/m2, ilość punktów /m2: min. 116.000, ciężar całkowity/ m2: 1730 g +/- 2%, wykładzina musi posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności CE, Klasyfikację palności Cfl –S1,  szerokość rolki: 4m - 5 m  kolor: pastelowy żółty  wykładzina obrębiona | m2 | 67 |  |  |  |  |
| **Razem brutto [zł]:** | | | | | | |  |

**Łączna wartość zamówienia netto:** …………………………………………………………….…………

**Łączna wartość zamówienia brutto:**……………………………………………………..……………….

**Słownie wartość brutto:**………………………………………………………………………………………

........................................................ …………………………….……..…………………………………………….

/miejscowość, data/ /podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /

pełnomocnika/

*UWAGA! Należy zaparafować każdą stronę kalkulacji cenowej!*

*Ceny brutto powinny zawierać podatek VAT* ***w aktualnie obowiązującej stawce*** *właściwej dla oferowanego artykułu.*

*W cenę wliczone są koszty transportu, dostawy, montażu oraz inne koszty związane z całkowitym wykonaniem przedmiotu zamówienia.*