**Załącznik nr 1**

**do warunków zamówienia**

**OFERTA**

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Telefon: …………......................................................................................……................................

REGON: ……………….................................. NIP: ………………...........................................................

Faks: …………………………………………………….. e-mail: ………………………………………………………………….

Reprezentowany przez: ……………………………………………………………..…………………………….……………

Co wynika z ………………………………………………………………………………………….…………………………..……

**Teatr im. H. Ch. Andersena**

**Aleje Racławickie 8/25**

**20-037 LUBLIN**

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawę zasilacza awaryjnego UPS oraz karty Brompton DVI Parrot EDID Manager, przelotki Gefen DVI FM500 extender DVI fiber oraz niezbędnego okablowania, tj. kabel Dual DVI o długości minimum 3 m oraz kabel światłowodowy na bębnie o długości 100 m.”, prowadzonym w trybie *„zapytanie ofertowe”* na podstawie obowiązującego u Zamawiającego *Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej:*

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem i na warunkach zawartych  
w przedmiocie zamówienia za łączną cenę złotych brutto: …………………………….… (słownie).

**Oświadczam, że parametry techniczne oferowanego przeze mnie przedmiotu są zgodne wymaganiami podanymi przez Zamawiającego, co potwierdzają moje oświadczenia w Załączniku nr 1 do oferty.**

1. Oświadczam, że w podanej cenie skalkulowanej cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Oświadczam, że:
   1. przedmiot zamówienia wykonam na warunkach i w terminie określonych przez Zamawiającego w warunkach zamówienia,
   2. zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
   3. akceptuję wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą, to jest czuję się związany ofertą do dnia 28 lutego 2019 r.,
   4. udzielę gwarancji na okres minimum 24 miesięcy, w tym zobowiązuję się dostarczyć urządzenie zastępcze na okres naprawy,
   5. wyznaczę do zarządzenia realizacją przedmiotu umowy osobę, która będzie pełnić bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w osobie: ………………………………………………………………………………
3. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełnienia parametrów technicznych na oferowany przez siebie przedmiot.

**................................... .................................................**

***Miejscowość; data Pieczątka/ podpis Wykonawcy***

**Załącznik nr 1 do oferty**

**Oświadczenie o spełnianiu parametrów technicznych oferowanego sprzętu**

Oświadczam o spełnieniu parametrów technicznych oferowanego przeze mnie przedmiotu zamówienia opisanych poniżej tj: zasilacza awaryjnego UPS oraz karty Brompton DVI Parrot EDID Manager, przelotki Gefen DVI FM500 extender DVI fiber oraz niezbędnego okablowania, tj. kabel Dual DVI o długości minimum 3 m oraz kabel światłowodowy na bębnie o długości 100 m.

**Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego dla zasilacza awaryjnego UPS (1 sztuka):**

* UPS online,
* Moc minimum 1000 VA,
* Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: ~ 230,
* Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] minimum: ~ 160 ÷ 280,
* bezobsługowy żelowy akumulator kwasowo-ołowiowy,
* obudowa typu rack,
* w zestawie skrzynia flight case typu rack 19” wykonana ze sklejki o grubości minimum 6,5 mm, pokrytej powłoką fenolową typu Hexa w kolorze czarnym, wszystkie okucia kulowe:
* zdejmowane wieko przednie i tylne (zamki motylkowe),
* wysokość 4 U
* dodatkowy przedni panel dystrybucyjny - 6 x gniazdo C/E/F + gniazdo Powercon zasilania
* kabel zasilający - długość minimum 3 metry Titanex 3x2,5 mm2 zakończone: Powercon i CEF. Kabel wyposażony w tasiemkę do spinania.

**EDID Manager - Brompton DVI Parrot (1 sztuka):**

Zarządzalny EDID - Parrot Brompton

* kompatybilność Dual-link DVI-I,
* zasilanie USB,
* możliwość edycji parametrów za pomocą dedykowanego oprogramowania, zapisywanie i przywoływanie presetów,
* złącza światłowodowe w standardzie LC,
* w zestawie z pokrowcem do przechowywania i kablem USB o długości minimum 2 metrów.

**Gefen DVI FM500 extender DVI fiber (1 sztuka):**

Ekstender DVI

* możliwość pracy z okablowaniem SM (8/125μm lub 9/125 μm) i MM (50 lub 62.5μm),
* złącza światłowodowe w standardzie LC,
* możliwość sczytywania EDID,
* w zestawie urządzenie nadawcze, urządzenie odbiorcze, dwa zasilacze oraz etui do przechowywania całego zestawu.

**Kabel światłowodowy na bębnie długość 100 metrów (1 sztuka):**

Przewód światłowodowy 8 włókien OM3, zakańczany pigtailami LC o długości minimum 50 cm, każdy pigtail zabezpieczony oplotem metalowym i oddzielnie numerowany

* zakończenia kablowe zabezpieczane za pomocą peszli z dławicą zakręcaną,
* bęben kablowy konstrukcja plastikowa wyłącznie dopuszczalny producent Schill modele dopuszczalne: SCHILL GT310.RM lub SCHILL GT380.RM.

**Kabel Dual DVI długość minimum 3 m (4 sztuki):**

* kabel DVI DualLink - dopuszczalni producenci: Lindy, Kramer,
* kolor czarny.

**................................... .................................................**

***Miejscowość; data Pieczątka/ podpis Wykonawcy***