**Załącznik nr 1**

**do warunków zamówienia**

**OFERTA**

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Telefon: …………......................................................................................……................................

REGON: ……………….................................. NIP: ………………...........................................................

Faks: …………………………………………………….. e-mail: ………………………………………………………………….

Reprezentowany przez: ……………………………………………………………..…………………………….……………

Co wynika z ………………………………………………………………………………………….…………………………..……

**Teatr im. H. Ch. Andersena**

**ul. M. C. Skłodowskiej 3/-1.10**

**20-029 LUBLIN**

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa projektora Christie D13WU2-HS z dwoma krótkimi obiektywami zmiennoogniskowymi, ramą olinowania Christie One oraz pasami i zawiesiami do ww. urządzenia.”, prowadzonym w trybie *„zapytanie ofertowe”* na podstawie obowiązującego u Zamawiającego *Regulaminu Zamówień Podprogowych w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie, czyli takich, realizacja których jest zwolniona od stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019).*

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem i na warunkach zawartych  
w warunkach zamówienia za cenę:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Stawka % podatku VAT** | **Ogółem wartość netto (kol.4 x 5)** | **OGÓŁEM wartość brutto** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1 | Projektor Christie D13WU2-HS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 1.02-1.36:1 krótki obiektyw zmiennoogniskowy (**140-115108-XX)** | szt. | **1** |  |  |  |  |
| 3 | 1.2-1.5:1 krótki obiektyw zmiennoogniskowy (**140-109101-XX)** | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Rama olinowania Christie One (**140-113106-XX)** | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Pasy i zawiesia do ww. zestawu | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM:** | | | | | |  |  |

**Wszystkie pozycje od 1 do 5 oferuję za łączną cenę złotych brutto: …………………………….… (słownie ……………………………………………………………………………………………………………………………)**

**Oświadczam, że parametry techniczne oferowanego przeze mnie przedmiotu są zgodne wymaganiami podanymi przez Zamawiającego, co potwierdzają moje oświadczenia w Załączniku nr 1 do oferty.**

1. Oświadczam, że w podanej cenie skalkulowanej cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Oświadczam, że:
   1. posiadam doświadczenie w wykonywaniu dostaw objętych przedmiotem zamówienia, tj. wykonałem co najmniej 1 dostawę projektora, w okresie ostatnich trzech lat, o wartości 100.000,00 zł netto,
   2. przedmiot zamówienia wykonam na warunkach i w terminie określonych przez Zamawiającego w warunków zamówienia,
   3. akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy (wzór umowy – załącznik do zaproszenia do składania ofert),
   4. zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
   5. akceptuję wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą, to jest czuję się związany ofertą do dnia 31 marca 2022 r.,
   6. udzielę gwarancji na okres 24 miesięcy na warunkach podanych w projekcie umowy,
   7. wyznaczę do zarządzenia realizacją przedmiotu umowy specjalisty ds. realizacji światła, który będzie pełnić bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.

3.8. akceptuję, zawarty w warunkach zamówienia wzór umowy i zobowiązuję się  
w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

1. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełnienia parametrów technicznych na oferowany przez siebie przedmiot.

**................................... .................................................**

***Miejscowość; data Pieczątka/ podpis Wykonawcy***

**Załącznik nr 1 do oferty**

**Oświadczenie o spełnianiu parametrów technicznych oferowanego sprzętu**

Oświadczam, poprzez zaznaczenie znakiem „x” w kolumnie „Tak” lub „Nie” o spełnieniu parametrów technicznych oferowanego przeze mnie przedmiotu zamówienia:

**1. Projektor Christie D13WU2-HS** lub równoważny spełniający następujące parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa/parametr** | **Wymagane wielkości** | Tak | Nie |
| Przetwornik obrazu | * Typ: 1x 0,96″ DMD (1DLP) * Rozdzielczość: 1920 x 1200, 16:10 |  |  |
| Źródło światła | * Typ: Laserowo-fluorescencyjne z technologią BoldColor * Żywotność (typowa): 20 000 godzin do 50% jasności |  |  |
| Obraz | * Jasność: 13500 lumenów (ISO), 12000 lumenów (ANSI), 12500 lumenów (Centre) * Tarcza kolorów: 4 częściowa (RGBY) – 2x lub 3x szybkość * Kontrast: 1200:1 (włącz/wyłącz), 250:1 (ANSI) |  |  |
| Wejścia sygnału (standardowe) | * 2x HDMI * 1x 3GSDI * 1x DVI-D (tylko cyfrowe) * 1x HD15 * 1x USB (typ B mini) – wyświetlanie przez USB * 1x USB (typ A) – przeglądarka obrazków lub klucz WiFi (opcjonalny) * 1x RJ45 (HDBaseT) * 1x RJ45 (ChristiePresenter przez przewodowe połączenie sieciowe) |  |  |
| Wejścia sygnału (3D) | * HDMI 1.4, HDBaseT * Wyjście do 120Hz * 3D Sync In (BNC) do synchronizacji projektorów przez genlock * 3D Sync Out (BNC) do synchronizacji projektorów przez genlock lub sterowania emiterami |  |  |
| Sygnały | * Formaty: HDTV od VGA do WUXGA * Pionowe i poziome skalowanie z zachowaniem proporcji na wszystkich wejściach * Zegar pikseli: 162 Hz * Skanowanie poziome: 15kHz – 91kHz * Skanowanie pionowe: 24Hz – 85Hz |  |  |
| Wyjścia sygnału (monitor) | * 1x 3GSDI * 1x DVI-D (cyfrowe wyjście) |  |  |
| Sterowanie i sieć | * Wejście RS232 * Sterowanie przez HDBaseT * Ethernet (RJ45 10/100) * Wbudowana podświetlana klawiatura * Pilot przewodowy – dostępny przelot do kaskadowego łączenia |  |  |
| Mocowanie obiektywu | * Regulowane * Zmotoryzowane przesunięcie pion/poziom obiektywu (z pamięcią) * Zmotoryzowane ustawienie zoom/ostrość (z pamięcią dla obiektywów z pełnym ILS) |  |  |
| Opcje obiektywów | * 0.84-1.02:1 zoom (bez pamięci zoom/ostrość) – adaptowany 1.2-1.5:1 z serii E * 1.02-1.36:1 zoom (bez pamięci zoom/ostrość) – adaptowany 1.5-2.0:1 z serii E * 1.2-1.5:1 zoom (pełny ILS) * 1.5-2.0:1 zoom (pełny ILS) * 2.0-4.0:1 zoom (pełny ILS) * 4.0-7.0:1 zoom (pełny ILS) |  |  |
| Zasilanie | * Wejście: 110-240VAC, 50/60Hz * Pobór mocy nominalny: 1250W +/-15% (220V) * Pobór mocy ECO1: 1020W +/-15% (220V) * Pobór mocy ECO2: 700W +/-15% (220V) |  |  |
| Warunki pracy | * Temperatura: 0 – 40°C * Wilgotność: 0 – 85% (bez kondensacji) * Głośność własna (typowa): 39dB(A) * Głośność własna (Eco): 37dB(A) |  |  |
| Konstrukcja | * Wymiary: 677 x 596 x 203 mm * Masa: 42.5kg |  |  |

**2. 1.02-1.36:1 krótki obiektyw zmiennoogniskowy (140-115108-XX)** x 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**3. 1.2-1.5:1 krótki obiektyw zmiennoogniskowy (140-109101-XX) x 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**4. Rama olinowania Christie One (140-113106-XX) x 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**5. Pasy i zawiesia do ww. zestawu x 1 kpl.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**................................... .................................................**

***Miejscowość; data Pieczątka/ podpis Wykonawcy***