|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Jedn. cena netto (zł)** | **Łączna wartość netto (zł)** | **Łączna wartość VAT (zł)** | **Łączna wartość brutto** |
| 1. | **Rozdzielacze działowe-** powinny być z podpórką i z opisem, wykonane z błyszczącej kolorowej pleksi o grubości nie mniejszej niż 3 mm. Przeznaczone do książek formatu A4. Wymiary rozdzielacza powinny być nie mniejsze niż 20 cm x 5 cm **Napisy na rozdzielaczach:**1. LEKTURY KL.1
2. LEKTURY KL.2
3. LEKTURY KL.3
4. LEKTURY KL. 4
5. LEKTURY KL. 5
6. LEKTURY KL.6
7. GIMN. LEKTURY KL. 1
8. GIMN. LEKTURY KL. 2
9. GIMN. LEKTURY KL. 3
10. B - BAŚNIE
11. Bw - BAJECZKI. WIERSZYKI
12. Op - OPOWIADANIA DZIECIĘCE
13. Ob - POWIEŚCI OBYCZAJOWE
14. P - POWIEŚCI PRZYGODOWE
15. F - FANTASTYKA
16. Rrz - PRZYRODA
17. Leg - LEGENDY
18. Lub - LUBLINIANA
19. Pd - POEZJA. DRAMAT
20. H - POWIEŚCI HISTORYCZNE
21. W - II WOJNA ŚWIATOWA
22. 159.9 PSYCHOLOGIA
23. 2 RELIGIA. TEOLOGIA
24. 37 OŚWIATA.PEDAGOGIKA
25. 373.2 WYCHOWANIE PRZED – SZKOLNE
26. 39 ZWYCZAJE I OBYCZAJE.
27. 57 BIOLOGIA
28. 58 BOTANIKA
29. 59 ZOOLOGIA
30. 61 MEDYCYNA
31. 82-3 POWIEŚCI. NOWELE
32. 91 GEOGRAFIA
33. 929 BIOGRAFIE.

 | Szt. | 33 |  |  |  |  |
| 2. | **Rozdzielacze działowe na informacje-** powinny posiadać możliwość wymiany informacji poprzez wsunięcie w nie paska z papieru z odpowiednim opisem, przeznaczone do książek formatu A4. Przeźroczyste, wykonane z bezbarwnej pleksi o grubości nie mniejszej niż 3 mm. Wymiary podpórki nie mniejsze niż: wysokość 20cm x szerokość 18cm. | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| 3. | **Metalowa podpórka do książek** – w kolorze białym, wykonana z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm , malowana proszkowo, o gładkich krawędziach. Wymiary nie mniejsze niż: wys.16cm x szer.15cm x dł. podstawy 14 cm. C:\Documents and Settings\MIRKA\Pulpit\bibli..bmp | Szt. 80 |  |  |  |  |
| 4. | **Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych-**  współpracujący z programem MOL Optivum, do odczyt kodu z książki. Powinien być wyposażony w laserowy układ skanujący zapewniający odczyt kodu zarówno z bliska jak i z daleka- odległości do 30 metrów.  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | **Regały na książki do biblioteki** Powinny być wykonane ze stali malowanej proszkowo, w kolorze białym. Wysokość półki nie mniejsza niż 350 mm, głębokość półki nie mniejsza 300 mm.Dane techniczne:Obciążenia: maksymalne dopuszczalne obciążenie półki użytkowej do 175kg (obciążenie musi być rozłożone równomiernie)Regulacja zawieszenia półek | Szt. | 6 |  |  |  |  |

Prezentacje na fotografiach mają charakter wyłącznie poglądowy.