Załącznik nr 1

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** |
| 1 | **Typ samochodu:**osobowy, przystosowany do bezpiecznego przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim, fabrycznie nowy, wyposazony w rampę lub najazdy |
| 2 | **Typ nadwozia:**Zamknięte, samochód minimum 5 osobowy |
| 3 | **Wysokość przestrzeni pasażerskiej dla osoby na wózku inwalidzkim dostosowanej do przewozu**  nie mniejsza niż 1440 mm |
| 4 | **Kolor nadwozia** - dowolny |
| 5 | **Silnik**: paliwo benzyna lub olej napędowy |
| 6 | **Pojemność** skokowa silnika nie mniejsza niż 1000 cm3 |
| 7 | **Moc silnika** nie mniejsza niż 80 KM |
| 8 | **Klimatyzacja** manualna |
| 9 | **Cztery stalowe obręcze kół z kołpakami**, kompletem opon na sezon zimowy + kpl. opon letnich |
| 10 | **Poduszki powietrzne**, frontowe dla kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne, boczne dla kierowcy i pasażera |
| 11 | **System** zapobiegania blokowaniu się kół pojazdu podczas hamowania (ABS) |
| 12 | **System kontroli toru jazdy** (ESC) z funkcją zapobiegania poślizgu przy ruszaniu (ASR) |
| 13 | **Elektryczne podnoszone szyby** boczne (przednie) |
| 14 | **Układ kierowniczy** ze wspomaganiem |
| 15 | **Kodowana blokada zapłonu** |
| 16 | **Skrzynia biegów manualna** |
| 17 | **Sygnalizator zapiętych pasów** |
| 18 | **Radioodtwarzacz** samochodowy, fabryczny |
| 19 | **Norma emisji spalin** min. EURO 5 |
| 20 | **Centralny zamek** sterowany pilotem |
| 21 | **Przednie światła przeciwmgielne** |
| 22 | **Przednie zagłówki** dwa z regulacją wysokości i kąta pochylenia |
| 23 | **Gwarancja** na samochód min. 2 lata bez limitu kilometrów, gwarancja na perforację korozyjna nadwozia minimum 5 lat |
| 24 | Świadectwo homologacji europejskiej i polskiej |
| 25 | Serwis w odległości nie większej niż 50 km |