Załącznik Nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie materiałów**

 **1. ZABUDOWA SALI REHABILITACYJNEJ Wg RYSUNKÓW OD Nr 1 DO NR 7**

 KORPUSY MEBLI WYKONANE SĄ Z PŁYTY MEBLOWEJ DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ gr.18 mm. PŁYTA ODPORNA NA ŚRODKI MYJĄCE I DEZYNFEKUJĄCE,KLASA HIGIENICZNOŚCI E1**.** KRAWĘDZIE PŁYT OKLEJONE OBRZEŻEM PCV gr.2 mm W KOLORZE PŁYTY.

PLECY MEBLI PŁYTA HDF Gr.3 mm KOLOR BIAŁY.

FRONTY MEBLI WYKONANE Z PŁYTY MDF FOLIA PCV gr.19 mm .

KOLORYSTYKA I WZORNICTWO MATERIAŁOWE DO UZGODNIENIA Z ZLECENIODAWCĄ.

BLAT BIURKA WYKONANY Z PŁYTY MEBLOWEJ DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ GRUBOŚĆI 36.mm OKLEJONY PCV gr.2mm rys.Nr.6.

W BLACIE OSADZONY PRZEPUST KABLOWY STALOWY #60 KOLOR ALUMINIUM, NOGI BIURKA ALUMINIOWE KWADRAT H-740x60x60 ZESPOLONE PŁYTĄ MEBLOWĄ, SZUFLADY KONTENERÓW BIURKA SYSTEMOWE BLUM TANDEMBOX rys.Nr.7, UCHWYTY FRONTÓW STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM DŁ.CAŁKOW.200mm,

NÓZKI MEBLI ALUMINOWE KWADRATOWE H-100, ZAWIASY FRONTÓW UCHYLNYCH Z SAMODOMYKACZEM (CICHY DOMYK ).

MEBLE ZOPATRZONE W ZAMKI MEBLOWE.

SZUFLADY MEBLI W SYSTEMIE BLUM TANDEMBOX Z DOCIĄGIEM.

W KOMODACH rys. Nr 3, Nr 4, Nr 5 ZASTOSOWAĆ BLATY ROBOCZE KUCHENNE Gr.38 mm.

W SEGMENCIE rys. Nr 1, Nr 3 UWZGLĘDNIĆ WYCIĘCIE NA RURY CIEPŁOWNICZE.

W KORPUSIE ZEWNĘTRZNYM SEGMENTU rys. Nr 1 MODUŁ’B’ ZASTOSOWAĆ PŁYTĘ DWUSTRONNIE LAMINOWANĄ Gr.36 mm OKLEJONĄ PCV 2 mm.

KOLORYSTYKA I WZORNICTWO MATERIAŁOWE DO UZGODNIENIA Z ZLECENIODAWCĄ

SEGMENT ROBOCZY Kpl.1 RYSUNEK Nr 1

**WYSOKOŚĆ SEGMENTU 2100 mm**

**GŁĘBOKOŚĆ SEGMENTU 600 mm**

**SZEROKOŚĆ SEGMENTU 2300 mm**

**ILOŚĆ PÓŁEK W SEGMENCIE 7 szt.**

**ILOŚĆ ZAMKÓW W SEGMENCIE 3 szt.**

**ILOŚĆ NÓŻEK W SEGMENCIE 12 szt.**

**ILOŚĆ SZUFLAD 3 kpl.**

SZAFA ROBOCZA szt.1 RYSUNEK Nr 2

**WYSOKOŚĆ SZAFY 2100 mm**

**GŁĘBOKOŚĆ SZAFY 500 mm**

**SZEROKOŚĆ SZAFY 800 mm**

**ILOŚĆ PÓŁEK W SZAFIE 10 szt.**

**ŚCIANKA DZIELĄCA PIONOWA 1 szt.**

**ZAMEK MEBLOWY 2 szt.**

SZAFKA ROBOCZA szt.1 RYSUNEK Nr 3

**WYSOKOŚĆ SZAFKI 820 mm**

**GŁĘBOKOŚĆ SZAFKI 600 mm**

**SZEROKOŚĆ SZAFKI 800 mm**

KOMODA ROBOCZA szt.1 RYSUNEK Nr 4

**WYSOKOŚĆ KOMODY 900 mm**

**GŁĘBOKOŚĆ KOMODY 450 mm**

**SZEROKOŚĆ KOMODY 1600 mm**

KOMODA ROBOCZA szt.1 RYSUNEK Nr 5

**WYSOKOŚĆ KOMODY 900 mm**

**GŁĘBOKOŚĆ KOMODY 550 mm**

**SZEROKOŚĆ KOMODY 2000 mm**

BIURKO ROBOCZE szt.1 RYSUNEK Nr 6

**WYSOKOŚĆ BIURKA 780 mm**

**GŁĘBOKOŚĆ BIURKA 900 mm**

**SZEROKOŚĆ BIURKA 1400 mm**

KONTENER BIURKA szt.2 RYSUNEK Nr 7

**WYSOKOŚĆ KONTENERA 550 mm**

**GŁĘBOKOŚĆ KONTENERA 400 mm**

**SZEROKOŚĆ KONTENERA 400 mm**

**ILOŚĆ SZUFLAD 3 szt.**

**ILOŚĆ KÓŁEK ROLKOWYCH 4 szt.**

**ZAMEK CENTRALNY 1 szt.**