Załącznik Nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE**

 1. ZABUDOWA POKOJU KSIĘGOWOŚCI

 Wg Załącznika Nr 1 - Rysunku Nr 1

Korpusy mebli wykonane są z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. 18 mm. Płyta odporna na środki myjące i dezynfekujące, klasa higieniczności E1. Krawędzie płyt oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm w kolorze płyty.

Plecy mebli płyta HDF gr. 3 mm, kolor biały.

Fronty mebli wykonane z płyty MDF folia PCV gr. 19 mm w kolorze płyty korpusowej.

Kolorystyka i wzornictwo materiałowe do uzgodnienia ze Zleceniodawcą.

Fronty segmentów (rys. Nr 4) witryny aluminiowe profil Z-5, wypełnienie szyba lakomat bezpieczna 2.2.1.

Blaty biurek i półka wysuwana na klawiaturę wykonane z dwustronnie laminowanej grubości 36 mm, oklejone PCV gr. 2 mm ( rys. Nr 3).

W blatach zamocowane przepusty kablowe stalowe #60, kolor aluminium. Nogi biurek aluminiowe kwadrat H-730x60x60 zespolone płytą meblową. Szuflady mebli systemowe blum tandembox.

Uchwyty frontów stalowe w kolorze aluminium dł. całkowita 200 mm.

Nóżki mebli aluminiowe kwadratowe H-100.

Zawiasy frontów uchylnych z samodomykaczem ( cichy domyk ).

Szafy aktowe zaopatrzone w zamki meblowe.

Szafa ubraniowa ( rys. Nr 8 ) w systemie drzwi przesuwnych aluminiowych.

Wypełnienie drzwi płyta meblowa gr. 10 mm.

Kolorystyka i wzornictwo materiałowe do uzgodnienia ze Zleceniodawcą.

BIURKO ROBOCZE szt.3 RYSUNEK Nr 2,3

Wysokość biurka 770 mm

Głębokość biurka 700 mm

Szerokość biurka 1400 mm

Ilość szuflad 3 szt.

Półka wysuwana na klawiaturę 1 szt.

SEGMENT NA AKTA kpl.2 RYSUNEK Nr 4

Wysokość witryny 1460 mm

Wysokość podstawy 840 mm

Głębokość segmentu 400 mm

Szerokość segmentu 800 mm

Ilość półek w segmencie 5 szt.

Ilość zamków w segmencie 1 szt.

Ilość nóżek w segmencie 4 szt.

 SZAFA AKTOWA szt.2 RYSUNEK Nr 5

Wysokość szafy 2300 mm

Głębokość szafy 400 mm

Szerokość szafy 800 mm

Ilość półek w szafie 5 szt.

Ilość zamków w szafie 1 szt.

Ilość nóżek w szafie 4 szt.

 SZAFKA AKTOWA WISZĄCA szt.1 RYSUNEK Nr 6

Wysokość szafki 740 mm

Głębokość szafki 400 mm

Szerokość szafki 700 mm

Ilość półek w szafce 1 szt.

Ilość zamków w szafce 1 szt.

 SEGMENT NA AKTA szt.1 RYSUNEK Nr 7

Wysokość nadstawki 740 mm

Wysokość podstawy 1560 mm

Głębokość segmentu 400 mm

Szerokość segmentu 800 mm

Ilość półek w segmencie 5 szt.

Ilość zamków w segmencie 2 szt.

Ilość nóżek w segmencie 4 szt.

 SZAFA UBRANIOWA kpl.1 RYSUNEK Nr 8

Wysokość szafy 2300 mm

Głębokość szafy 530 mm

Szerokość szafy 1200 mm

Ilość drzwi przesuwnych 2 szt.

Ilość półek w szafie 4 szt.

Ilość ścianek dzielących 1 szt.

Ilość drążków na wieszanie 2 szt.

KONTENER ROBOCZY kpl.1 RYSUNEK Nr 9

Wysokość kontenera 600 mm

Głębokość kontenera 900 mm

Szerokość kontenera 400 mm

Ilość szuflad 6 szt.

Ilość kółek rolkowych 4 szt.

 1. ZABUDOWA POKOI MIESZKAŃCÓW

 Wg RYSUNKU Nr 10, RUSUNKU Nr 11, RYSUNKU Nr 12 , RUSUNKU Nr 13.

 Meble wykonane są z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. 18 mm. Płyta odporna na środki myjące i dezynfekujące, klasa higieniczności E1.Krawędzie płyt oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty korpusowej gr. 1 mm.

Fronty mebli wykonane z płyty MDF folia PCV gr. 19 mm, w kolorze płyty korpusowej.

Szuflady mebli systemowe blum tandem, pełny wysuw, nóżki mebli aluminiowe kwadratowe ( H-100 szafa ubraniowa, H-600 szafka przyłóżkowa i komoda RTV ). Uchwyty frontów stalowe w kolorze aluminium dł. całkowita 200 mm. Zawiasy frontów uchylnych z samodomykaczem ( cichy domyk ).

Kolorystyka i wzornictwo materiałowe do uzgodnienia ze Zleceniodawcą.

 SZAFA UBRANIOWA Z NADSTAWKĄ szt. 5 RYSUNEK Nr 10

Wysokość szafy 2000 mm

Głębokość szafy 600 mm

Szerokość szafy 1000 mm

Ilość półek w szafie 6 szt.

Ilość szuflad w szafie 2 szt.

 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA szt. 3 RYSUNEK Nr 11

Wysokość szafki 600 mm

Głębokość szafki 500 mm

Szerokość szafki 400 mm

 KOMODA RTV szt.1 RYSUNEK Nr 12

Wysokość komody 700 mm

Głębokość komody 500 mm

Szerokość komody 800 mm

 KOMODA UBRANIOWA szt.1 RYSUNEK Nr 13

Wysokość komody 1100 mm

Głębokość komody 500 mm

Szerokość komody 1000 mm