**Załącznik nr 1**

**do warunków zamówienia**

**OFERTA**

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Telefon: …………......................................................................................……................................

REGON: ……………….................................. NIP: ………………...........................................................

Faks: …………………………………………………….. e-mail: ………………………………………………………………….

Reprezentowany przez: ……………………………………………………………..…………………………….……………

Co wynika z ………………………………………………………………………………………….…………………………..……

**Teatr im. H. Ch. Andersena**

**Aleje Racławickie 8/25**

**20-037 LUBLIN**

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawę stacji roboczej komputer - mediaserver, pracującej w oparciu o system operacyjny Windows 10 Pro i dedykowane oprogramowanie - RESOLUME umożliwiające odtwarzanie różnego rodzaju plików multimedialnych (audio, video) na potrzeby Teatru im. H. Ch. Andersena. Zamawiający wymaga dostawy, montażu oraz uruchomienia stacji roboczej i szkolenia w siedzibie Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie.”, prowadzonym w trybie *„zapytanie ofertowe”* na podstawie obowiązującego u Zamawiającego *Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej:*

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem i na warunkach zawartych  
w przedmiocie zamówienia za łączną cenę złotych brutto: …………………………….… (słownie ……………………………………………………………………………………………………………………………) i w podanej cenie jest ujęte wynagrodzenie za przeglądy gwarancyjne po jednym wciągu roku, w okresie udzielonej gwarancji.

**Oświadczam, że parametry techniczne oferowanego przeze mnie przedmiotu są zgodne wymaganiami podanymi przez Zamawiającego, co potwierdzają moje oświadczenia w Załączniku nr 1 do oferty.**

1. Oświadczam, że w podanej cenie skalkulowanej cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Oświadczam, że:
   1. przedmiot zamówienia wykonam na warunkach i w terminie określonych przez Zamawiającego w warunkach zamówienia,
   2. akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy (wzór umowy – załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert),
   3. zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
   4. akceptuję wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą, to jest czuję się związany ofertą do dnia 28 lutego 2019 r.,
   5. udzielę gwarancji na okres minimum 24 miesięcy na warunkach podanych w projekcie umowy, w tym zobowiązuję się dostarczyć urządzenie zastępcze na okres naprawy,
   6. wyznaczę do zarządzenia realizacją przedmiotu umowy osobę, która będzie pełnić bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w osobie: ………………………………………………………………………………

3.8. akceptuję, zawarty w warunkach zamówienia wzór umowy i zobowiązuję się  
w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

1. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełnienia parametrów technicznych na oferowany przez siebie przedmiot.

**................................... .................................................**

***Miejscowość; data Pieczątka/ podpis Wykonawcy***

**Załącznik nr 1 do oferty**

**Oświadczenie o spełnianiu parametrów technicznych oferowanego sprzętu**

Oświadczam o spełnieniu parametrów technicznych oferowanego przeze mnie przedmiotu zamówienia opisanych poniżej tj: stacji roboczej komputer - mediaserver, pracującej w oparciu o system operacyjny Windows 10 Pro i dedykowane oprogramowanie - RESOLUME umożliwiające odtwarzanie różnego rodzaju plików multimedialnych (audio, video).

**Minimalne parametry techniczne:**

**Stacja robocza media server pracująca w oparciu o system operacyjny Windows 10 Pro i dedykowane oprogramowanie RESOLUME umożliwiające odtwarzanie różnego rodzaju plików multimedialnych (audio, video).**

* obudowa typu rack 19” zawierająca cały komputer (płyta główna, procesor, zasilacz, dyski twarde wraz z kartą wyjściową i kartą przechwytywania). Niedopuszczalne rozwiązania z dodatkowymi chasis,
* dyski wyłącznie SSD:
* systemowy: minimum 240 GB,
* media storage: minimum 760 GB,
* procesor minimum 8 rdzeniowy o częstotliwości taktowania min. 3,7 GHz (CORE I7),
* pamięć RAM min. 32 GB,
* system operacyjny Windows 10 Pro,
* karta przechwytywania video umożliwiająca przyjęcie nie mniej niż dwóch niezależnych strumieni 3G-SDI oraz nie mniej niż 3 strumieni HD-SDI,
* minimum dwa fizyczne wyjścia video umożliwiające pracę z rozdzielczością minimum 2560 x 1200 px każde,
* obsługa plików graficznych oraz wideo DXV czy Photo JPEG,
* obsługa przesyłu sieciowego wideo przez NDI,
* praca z projektorami na zasadzie mappingu, edge blendingu,
* sterowanie parametrami programu sygnałem zewnętrznym z konsolety oświetleniowej DMX,
* możliwość miksowania różnych treści jednocześnie i nakładania na nie efektów takich jak np. zmiana koloru,
* wbudowany media manager do wyświetlania i zarządzania zaimportowanymi plikami multimedialnymi,
* współpraca z zewnętrznymi interfejsami audio,
* kontrolowanie parametrów za pomocą sygnału OSC, ArtNET i MID,
* obsługa kodu czasowego i synchronizacja odtwarzania,
* wyjście sygnału wideo na pikselmapy sygnałem ArtNET,
* możliwość pracy na minimum 8 niezależnych layerach,
* cechy mechaniczne:
* urządzenie musi mieć postać jednostki zamkniętej w obudowie rack o wysokości nie większej niż 1U;
* urządzenie musi umożliwiać wymianę złącz kart wejściowych i wyjściowych w celu rekonfiguracji urządzenia,
* urządzenie musi być wyposażone we wbudowany zasilacz (niedopuszczalne rozwiązania z zewnętrznymi zasilaczami).

**Skrzynia transportowa mobilna typu rack i akcesoria (1 sztuka):**

Skrzynia transportowa typu flight case o minimalnych parametrach:

* skrzynia wykonana ze sklejki o grubości minimum 6,5 mm, pokrytej powłoką fenolową typu Hexa w kolorze czarnym
* zdejmowane przednie, tylne i górne wieko - zestaw typu workstationĽ
* górna powierzchnia wyposażona w stelaż mocujący monitor LCD wchodzący w skład niniejszego zestawu - (możliwość zmiany kąta pochylenia)
* szyny mocujące na przedniej i tylnej płaszczyźnie
* wysokość szyn: mocowanie media servera + 1 U wentylacja + 3 U szuflada wysuwana,
* podkładka pod mysz mocowana do konstrukcji skrzyni na zewnątrz (dostosowana wymiarami do trackballa wchodzącego w skład niniejszego zestawu,
* w zestawie dwie zaślepki wentylacyjne o wysokości 1U,
* skrzynia wyposażona w szyny montażowe na przedniej i tylnej powierzchni,
* skrzynia wyposażona w zamki motylkowe (po dwa na każdą klapę),
* wszystkie okucia kulowe,

panel przyłączeniowy aluminiowy na tylnych szynach montażowych, opisy wykonane metodą grawerunku

- wyprowadzone następujące złącza:

* powercon - zasilanie,
* DVI Dual link - dwie sztuki (opis Output 1, Output 2)
* USB 2.0 - dwie sztuki
* USB 3.0 - dwie sztuki
* Ethercon - dwie sztuki (opis ETH 1, ETH 2)
* gniazda połączone z odpowiadającymi im portami w media serwerze, wszystkie kable umocowane w sposób uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie

monitor LCD:

* monitor o przekątnej w zakresie 22-24” pracujący w rozdzielczości minimum 1920 x 1080, matryca matowa, dopuszczalne rozwiązania: Dell, Iiyama, NEC
* połączony wewnętrznie z portem w karcie graficznej

zestaw akcesoriów:

* trackball Kensington Expert Mouse w zestawie z wkładem piankowym chroniącym do transportu
* klawiatura przewodowa podświetlana
* dwie lampki LED wyłącznie Littlite długość 18” z możliwością regulacji siły światła oraz zmiany koloru (biały, niebieski)
  + - kabel zasilający - długość minimum 3 metry Titanex 3x2,5 mm2 zakończone: Powercon i CEF. Kabel wyposażony w tasiemkę do spinania.

Wymagany rysunek ideowy jako załącznik do oferty. Ostateczna funkcjonalność skrzyni do ustalenia z Zamawiającym na etapie podpisywania umowy.

**................................... .................................................**

***Miejscowość; data Pieczątka/ podpis Wykonawcy***